Você como técnico foi chamado para avaliar as colhedoras abaixo, diga como está a colheita, e o que você faria (Teste em 2m²)?

1. Colhedora A

* 1ª contagem = 5, 6, 4 g
* 2ª contagem = 15, 16, 14 g
* 3ª contagem = 45, 46, 44 g

1. Colhedora B

* 1ª contagem = 5, 6, 4 g
* 2ª contagem = 15, 16, 14 g
* 3ª contagem = 45, 46, 44 g

1. Colhedora C

* 1ª contagem = 0, g
* 2ª contagem = 55, 56, 64 g
* 3ª contagem = 75, 76, 74 g

Você como técnico foi chamado para avaliar as colhedoras abaixo, diga como está a colheita, e o que você faria (Teste em 2m²)? O níveis percentuais das perdas estão adequados?

1. Colhedora A, no local a produtividade foi de 60sc/ha

* 1ª contagem = 3, 8, 7 g
* 2ª contagem = 12, 13, 12 g
* 3ª contagem = 42, 40, 41 g

1. Colhedora B, no local a produtividade foi de 160sc/ha

* 1ª contagem = 5, 6, 4 g
* 2ª contagem = 15, 16, 14 g
* 3ª contagem = 65, 56, 64 g

1. Colhedora C, no local a produtividade foi de 80sc/ha

* 1ª contagem = 0, g
* 2ª contagem = 35, 36, 44 g
* 3ª contagem = 75, 72, 74 g